Configuration du routage : SERVEUR

1) Favoris Réseau -> Propriétés Connexions Réseaux
2) IP à chaque carte

Carte Intel sur le serveur est connectée au LAN: donner un IP 

OK OK ...

Carte linksys: connectée au réseau WAN (internet), chaque équipe doit avoir une adresse IP dans la plage 192.168.6.XX mais le segment peut avoir n'importe quelle valeur (ex : 192.168.70.XX mais tous les groupes avoir le même mais un XX différent

Configuration client

Voir fichier routageA11-Client

Configuration du service Routage et Accès distant

Right click sur le nom de l'ordinateur serveur (ex MI70X) -> Configurer et activer le routage & accès distant

Configuration du NAT (Network Adress Translation)

Pare Feu de base/NAT-> Nouvelle Interface

Carte Réseau 2 (Intel) est notre interface LAN

Carte Intel est maintenant active pour le routage vers le WAN

Réseau Local 1 (linksys) pour gérer les adresses IP (routage) vers le WAN